

Ctei烧录教程

1. 点击加载CTEI文件按钮,选择CTEI烧录文件.





加载完成后, 烧录统计结果会更新

0/300说明: 已烧录个数/ctei总数




1. 点击搜索, 支持烧录ctei的设备ctei列会显示空, 不支持的设备会显示”-”





1. 勾选需要烧录ctei的设备, 点击烧录按钮, 直到提示烧录成功, 烧录统计结果会加一.



1. 重新点击搜索, 烧录成功后的设备会显示ctei码,mac也会变

